2. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1 ārdurvju un 7 pagraba logu nomaiņa dzīvojamai mājai “Upeslejas”, Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads
Kadastra Nr. 90480010410001   Cenu aptaujas Nr. 1-18/18
1  Darbu apjoms
1. Vienu esošo metāla ārdurvju demontāža un jaunu, slēdzamu ārdurvju piegāde un uzstādīšana.
2. Septiņu esošo pagraba logu demontāža un jaunu pagraba telpām piemērotu PVC logu piegāde un uzstādīšana.
3. Pirms apsekošanas un uzmērīšanas ar mājas vecākā Baiba Eikina Bitova, tālr. 26200007, e-pasts baibaeikina@inbox.lv saskaņo konstrukciju materiālu, durvju un logu dalījumu, stiklojumu, atvēruma risinājumu, krāsu un aiļu apdares risinājumu.
4. Pēc risinājuma saskaņošanas veic visu astoņu aiļu kontroluzmērīšanu un sagatavo rakstisku saskaņojumu pirms izgatavošanas.
5. Esošo konstrukciju un saistīto materiālu demontāža, izvešana un nodošana atbilstošā atkritumu apsaimniekošanā.
6. Jauno ārdurvju un pagraba logu piegāde, montāža, regulēšana un aiļu pilna apdare no abām pusēm.
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Informatīvi fotoattēli: esošās ārdurvis un pagraba logs. Precīzus izmērus un konstrukciju risinājumu nosaka pēc objekta apsekošanas un kontroluzmērīšanas.
2  Konstrukciju saraksts un kontroluzmērījumi
	Nr.
	Konstrukcija
	Ailas izmērs objektā, mm
	Atvēruma risinājums
	Stiklojums
	Piezīmes

	1.
	Ārdurvis
	
	
	
	

	2.
	Pagraba logs Nr. 1
	
	
	
	

	3.
	Pagraba logs Nr. 2
	
	
	
	

	4.
	Pagraba logs Nr. 3
	
	
	
	

	5.
	Pagraba logs Nr. 4
	
	
	
	

	6.
	Pagraba logs Nr. 5
	
	
	
	

	7.
	Pagraba logs Nr. 6
	
	
	
	

	8.
	Pagraba logs Nr. 7
	
	
	
	


Tabulu pēc kontroluzmērīšanas aizpilda Izpildītājs un pirms ražošanas saskaņo ar Pasūtītāju un mājas vecākā Baiba Eikina Bitova, tālr. 26200007, e-pasts baibaeikina@inbox.lv.
3  Minimālās tehniskās prasības
	Parametrs
	Minimālā prasība

	Ārdurvju sistēma
	Ārdurvju materiālu un konstrukcijas tipu iepriekš nenosaka. Risinājumam jābūt paredzētam āra videi, drošai lietošanai un atbilstošam konkrētajai ailei. Piedāvājumā norāda ražotāju un sistēmu.

	Pagraba logu sistēma
	Pagraba logiem paredz PVC konstrukcijas ar stikla paketi. Piedāvājumā norāda ražotāju, sistēmu, stiklojumu un atvēruma risinājumu.

	Siltuma caurlaidība
	Piedāvājumā norāda visas samontētās ārdurvju konstrukcijas Ud un pagraba logu Uw rādītājus, pievienojot ražotāja dokumentāciju vai aprēķinu.

	Izmēri un dalījums
	Izmērus, dalījumu, neveramās daļas un atveramo vērtņu novietojumu nosaka objektā pēc kontroluzmērīšanas.

	Slēgšana un furnitūra
	Ārdurvīm paredz drošu slēdzeni, rokturu komplektu un furnitūru. Logu furnitūrai jānodrošina droša lietošana un regulēšana.

	Montāžas šuve
	Montāžas šuvi veido trīs funkcionālos slāņos: iekšpusē gaisa un tvaika necaurlaidīgu, vidū siltumizolējošu, ārpusē pret nokrišņiem noturīgu un tvaiku caurlaidīgu.

	Stiklojums un blīvējums
	Stiklojumu, blīvējumu un profilus izvēlas tā, lai konstrukcijas būtu blīvas, droši lietojamas un bez redzamām spraugām.

	Aiļu apdare
	Pēc montāžas atjauno skarto iekšējo un ārējo aiļu apmetumu, krāsojumu un citu apdari līdz vizuāli vienmērīgai virsmai.

	Izskats un komplektācija
	Konstrukciju izskatu, materiālu, dalījumu, stiklojumu, atvēruma risinājumu un krāsu pirms izgatavošanas saskaņo ar mājas vecākā Baiba Eikina Bitova, tālr. 26200007, e-pasts baibaeikina@inbox.lv.


4  Konstrukciju risinājums un ekspluatācija
- Ārdurvīm jābūt piemērotām ārējās vides apstākļiem, ar kārbu, eņģēm, rokturu komplektu un drošu slēgšanas risinājumu. Piedāvājumā norāda ražotāju, sistēmu un galvenos parametrus.
- Pagraba logiem jābūt no PVC, ar stikla paketi, blīvējumu un pagraba telpām piemērotu risinājumu. Atvēruma un ventilācijas iespēju saskaņo pirms izgatavošanas.
- Rokturi, eņģes, blīvējumi un stiprinājumi jāparedz atbilstoši konstrukciju izmēram, svaram un paredzētajai lietošanai.
- Konstrukciju siltuma caurlaidības rādītājus Ud un Uw norāda piedāvājumā un apliecina ar ražotāja dokumentāciju vai aprēķinu konkrētajai konstrukcijai.
- Atvēruma virzienu, vērtņu skaitu un rokturu novietojumu saskaņo pirms izgatavošanas.
5  Montāža un apdare
- Konstrukcijas nostiprina nesošajā pamatnē atbilstoši ražotāja montāžas tehnoloģijai. Pirms montāžas pārbauda aiļu nestspēju un ģeometriju.
- Montāžas šuvi veido vismaz trīs funkcionālos slāņos: iekšpusē gaisa un tvaika necaurlaidīgu, vidū siltumizolējošu, ārpusē pret nokrišņiem noturīgu un tvaiku caurlaidīgu.
- Atjauno bojāto apmetumu, krāsojumu un aiļu apdari līdz vienmērīgai, lietošanai gatavai virsmai. Darbu laikā aizsargā pie ieejas esošo elektrosadales skapi un citus inženiertīklus.
6  Nodošana un garantija
- Garantijas termiņš ir vismaz 36 mēneši. Garantijā ietilpst defektu novēršana un furnitūras regulēšana; pēc Pasūtītāja pieprasījuma garantijas laikā veic vismaz vienu bezmaksas regulēšanu.
- Darbus pieņem ar pieņemšanas un nodošanas aktu pēc visu defektu novēršanas un dokumentācijas saņemšanas.
Pretendenta piedāvātais risinājums atbilst tehniskajai specifikācijai:
	Pretendenta nosaukums: ______________________________________________

	Datums: ___________________________________________________________

	Paraksts: _________________________________________________________

	Amats, vārds un uzvārds: ___________________________________________



image1.png




image2.png




